Warszawa, dnia 6 marca 2017 roku

**Dotyczy: Modyfikacja treści zapytania ofertowego w ramach postępowania na „Wykonanie przegród szklanych w pomieszczeniach biurowych typu open space”**

 **Modyfikacja zapytania ofertowego**

Zamawiający – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – informuje, że wprowadzono modyfikację opisu przedmiotu zamówienia. W części Opis wykonania, pkt 1. Szkło:

**było:**

„Elementy stałe przegród powinny być wykonane z tafli przezroczystego szkła hartowanego o grubości 10 mm. Połączenia krawędzi pomiędzy szklanymi elementami stałymi powinny być wykonane dwustronną samoprzylepną taśmą montażową.

Jednoskrzydłowe drzwi maja być otwierane wahadłowo do wewnątrz, powinny zostać wykonane ze szkła hartowanego przezroczystego o grubości 10 mm, o wymiarach w świetle przejścia 1000 x 2000 mm.

Skrzydło szklane drzwi powinno być zamontowane w aluminiowej ościeżnicy, za pomocą zawiasów oraz posiadać klamkę z wkładką zamka i samozamykacz w okuciu.

Szkło oklejone folią mrożoną – pas o szerokości 60 cm.”

**jest:**

„Elementy stałe przegród powinny być wykonane z tafli przezroczystego szkła hartowanego o grubości 10 mm. Połączenia krawędzi pomiędzy szklanymi elementami stałymi powinny być wykonane dwustronną samoprzylepną taśmą montażową.

Jednoskrzydłowe drzwi maja być otwierane wahadłowo do wewnątrz, powinny zostać wykonane ze szkła hartowanego przezroczystego o grubości 10 mm, o wymiarach w świetle przejścia 1000 x 2000 mm.

Skrzydło szklane drzwi powinno być zamontowane za pomocą zawiasów oraz posiadać klamkę z wkładką zamka i samozamykacz w okuciu.

Szkło oklejone folią mrożoną – pas o szerokości 60 cm.”

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wprowadza zmian.